**ENIFLOOD 1000s**

|  |  |
| --- | --- |
| Axiale Lichtstärke | 30.000 cd |
| Leistung | 220 W LED (2 x 110W)Entspricht 1.500/2000W Halogen |
| Lichttemperatur | 3000 K4000 K5000 K |
| Spannungsversorgung | 198 bis 264 V; 50/60 Hz |
| Kühlung | Lüfterlos / passive Kühlung - geräuschlos |
| Abmessungen (B x H x T)Mit Bügel und Griffen | 332 x 300 x 167 mm352 x 390 x 167 mm |
| Gewicht | 5,75 kg |

Spezifikationen

* Robustes Metallgehäuse
* Aluminium Kühlkörper mit 8 Heatpipes
* Lüfterlos
* Aufnahme für Farbfilter und Schutzglas
* Eingebauter Reflektor aus Reinstaluminium
* Ansteuerung über DMX512-A
* Definierter Lichtzustand/Speicher bei Einschaltung ohne DMX (z.B. Arbeits- oder Probenlicht)
* PWM-Dimmung mit verstellbarer Frequenz oder (analoge) Stromsteuerung

Lieferumfang

* Versorgungskabel 2,5m mit Schukostecker auf Powercon True