**HPZ 215 D**

|  |  |
| --- | --- |
| Abstrahlwinkel | einstellbar von 15 bis 40° |
| Axiale Lichtstärke | 577.000 cd bei 15°99.000 cd bei 40° |
| Spiegel | sphärisch aus elektrolytisch geglänztem,anodisiertem Reinstaluminium |
| Gegenspiegel | sphärisch Reinstaluminium |
| Sockel | GY 16 für Halogenquarzlampe 2.000 W |
| Abmessungen (A x B xC) | 835 x 430 x 595 mm |
| Gewicht | 25kg |

Spezifikationen

* Hochleistungsoptik mit 2 - linsiger Kondensoroptik
* Zoom-Optik mit drei polierten Plankonvexlinsen Breitband- antireflex beschichtet
* Asphärische Kondensorlinse entspiegelt
* Polierte sphärische Zwischenlinse
* Fremdbelüftung mit geräuscharmem Axiallüfter zur Verlängerung der Lebensdauer des Leuchtmittels
* Polierte sphärische Zwischenlinse
* Festeingebaute drehbare Vierfachblendenschieber und herausnehmbare Irisblende
* Weichzeichner-Kit als Option an der Tubuslinsenhalterung
* Vollkommen gleichmäßige Lichtverteilung mit absolut genauer Spaltabbildungsqualität der Blendenschieber und der abzubildenden Projektionen
* Bedienknöpfe der Fokus- und Zoomlinsen leicht verstellbar und arretierbar von einer Seite zu bedienen. Seitlich an einer Seite angebracht um ein Umgreifen (Verletzungsgefahr) zu verhindern.
* Bedienteil mit Vierfachblendenschieber (optional 8-fach) und Projektionseinschub für Gobos Size A, drehbar
* Optionaler Gobohalter mit wärmeisoliertem Griff
* Vierfachblendenschieber mit wärmeisolierten Handgriffen in 4 Ebenen gelagert, mit der Möglichkeit zum gleichzeitigen Einschieben aller Blendenschieber.
* Verdrehungsmöglichkeit vom Lampenhaus gegenüber Scheinwerfertubus endlos 360° ohne Werkzeug, 9-fach arretierbar und drehbarer Blendenschieber/Goboebene
* Leichter Lampenwechsel ohne Werkzeug
* Kompaktes Scheinwerfergehäuse aus dünnwandigem Stahlblech
* Dreifacheinschub für Filterrahmen nach DIN 15560 (245 x 245 mm)
* Alle metallischen Teile sind korrosionsgeschützt
* Alle Stell- und Griffelemente bestehen aus hitzeisolierendem Material
* Gobohalter Größe A + / - 42° zusätzlich zum Lampenhaus drehbar
* Blendenschieber + / - 42° zusätzlich zum Lampenhaus drehbar
* Durch drehbares Lampenhaus und drehbare Blendenschieber/Goboebene entfallen die sonst üblichen Totpunkte

Lieferunfang

* Zoom-Profilscheinwerfer
* Netzkabel 2,5m lang mit Schukostecker (CEE 7/4, Typ F) in schwarzer Grundausführung
* Schutzgitter

|  |  |
| --- | --- |
| Datenblatt HPZ 211 / 215 D zum Download | [maxbutton id="12"] |
| Ersatzteile HPZ Serie zum Download | [maxbutton id="2"] |
| Bedienungsanleitung HPZ 211 / 215 D zum Download | [maxbutton id="14"] |
| Vorläufiges Datenblatt ENI MotMotorischer Profilscheinwerfer | [maxbutton id="4"] |
| Ausschreibungstext HPZ 215 D zum Download | [maxbutton id="18"] |
| Datasheet HPZ 211 / 215 D for Download | [maxbutton id="13"] |
| Spareparts HPZ Series for Download | [maxbutton id="7"] |
| Manual HPZ 211 / 215 D for Download | [maxbutton id="16"] |
| Technical Specifications HPZ 215 Dfor Download | [maxbutton id="19"] |